Załącznik nr 9 

Tabela zmian w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla kontraktu nr 7 i  9 

	Lp.
	Znak towarowy użyty w opisie 
przedmiotu zamówienia
	Określenie miejsca w opisie przedmiotu 
zamówienia, w którym Zamawiający 
zastosował znak towarowy
	Opis przedmiotu zamówienia po usunięciu znaku 
towarowego – zamiast znaku towarowego użytego 
w opisie przedmiotu zamówienia 

	1
	Połączenie elastyczne – łączone za pomocą doczołowego zgrzewania lub złącz COMBI
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST-03, Montaż rurociągów ciśnieniowych. Pkt 1 Wstęp, Określenia podstawowe
	Połączenie elastyczne – łączone za pomocą doczołowego zgrzewania 

	2
	Kostka betonowa mrozoodporna (typu tetka) gr. 8 cm
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST-06, Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni. Pkt 2 Materiały, Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
	Kostka betonowa mrozoodporna gr. 8 cm

	3
	Oprawa oświetleniowa LED typu ADQUEN OU-051GR4-042CA-NUS-H01-061 o mocy 51W....
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST-09, Zasilenie Przepompowni ścieków, Pkt 1.3 Zakres robót objętych ST.
	Oprawa oświetleniowa LED przeznaczona do oświetlenia dróg i terenów otwartych o min. mocy 50 W z barwą światła dzienna biała w zakresie 5000-8300 K i niesymetrycznym kątem rozsyłu 142°-57°zasilanie i sterowanie z regulatorem mocy, koloru szarego jasnego RAL 7035, osadzone na szczycie słupa

	4
	Oprawa oświetleniowa LED, typu Daria 58 W
	Projekt instalacji zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków PG „Smólsko”, pkt 2.4 oświetlenie obiektu
	Oprawa oświetleniowa LED przeznaczona do oświetlenia dróg i terenów otwartych o min. Mocy 50 W z barwą światła dzienna biała w zakresie 5000-8300 K i niesymetrycznym kątem rozsyłu 142°-57°zasilanie i sterowanie z regulatorem mocy, koloru szarego jasnego RAL 7035, osadzone na szczycie słupa

	5
	Słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego, wysokości 4,5 m, zabezpieczone antykorozyjnie, na fundamencie typu F100 – 1 szt.
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST-09, zasilenie przepompowni ścieków1.3. Pkt 2 Zakres robót objętych ST.
	Fundament prefabrykowany do mocowania słupów oświetleniowych o wymiarach  0,3mx0,3mx1,0m (AxBxH), beton zbrojony klasy B20

	
	
	Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, Pkt 2.2.1 przepompownia ścieków
	

	6
	Przepompownia EDP
	Projekt instalacji zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków PG „Smólsko”, pkt 2.3 instalacja w obiekcie
	OPIS PRZEPOMPOWNI 

Przepompownia bez separacji skratek,  z suchą lokalizacją pomp zatapialnych, eliminująca zagrożenie pracowników obsługi przez gazy niebezpieczne oraz redukująca emisję odorantów.

Przepompownia musi legitymować się aktualnym znakiem CE potwierdzającym spełnienie normy PN EN: 12050                               „ Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu”  potwierdzonym przez jednostkę notyfikowaną . Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.
Przepompownia stanowi kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenie składające się z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze suchej i współpracujące z zewnętrznym zbiornikiem retencyjnym. 

Napływające do zbiornika retencyjnego ścieki kierowane są dalej do rozdzielacza zespołu pompowego. Pompy są naprzemiennie załączane po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków. Poziom ten mierzony jest czujnikami zainstalowanymi na rozdzielaczu i współpracującymi z rozdzielnicą elektryczną realizującą zadany algorytm sterowania w systemie pracy automatycznej. Przy intensywnym napływie i przekroczeniu poziomu załączenia jednej pompy, następuje załączenie drugiej pompy. Rozdzielnica wyposażona jest w modem do komunikacji dwukierunkowej z dyspozytornią. 

CECHY URZĄDZENIA

1. Odpompowanie w każdym cyklu całej objętości zbiornika retencyjnego.

2. Możliwość wykorzystania pomp dowolnych producentów w trakcie eksploatacji.

3. Wykonanie z materiałów odpornych na korozję.

4. Eliminacja zagrożenia gazami niebezpiecznymi.

5. Eliminacja odorantów.

6. Brak separacji skratek.


	7
	Studnie BS
	Projekt budowlany „sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami” str. 10


	Prefabrykaty z betonu klasy B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F50, lub o lepszych parametrach

	8
	Włazy typ D400
	Projekt budowlany „sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami” str. 10, 12, rys. nr 2
Projekt budowlany „Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej” str.4
	Włazy żeliwne okrągłe

	9
	Uszczelka gumowa ring, oring
	Projekt budowlany „sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami” rys. nr 5

Projekt budowlany „sieć kanalizacji z przyłączami” dla dz. nr 94/2 str 5

Projekt budowlany „Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej” str.6
	Uszczelka gumowa ogólnego przeznaczenia olejoodporna i kwasoodporna

	10
	Studzienki Wavin
	Projekt budowlany „sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami” rys. nr 5
	Studzienki wykonane z rur karbowanych PP lub PE z regulacją wysokości

	11
	Pokrywa D400
	Projekt budowlany „sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami” dla dz. nr 94/2 str. 5

Projekt budowlany „Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej” str.4
	Pokrywa żeliwna

	12
	Uszczelki EPDM, TPE
	Projekt budowlany „sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami” dla dz. nr 94/2 Warunki techniczne str. 2
	Uszczelki gumowe w wersji samoprzylepnej zachowujące elastyczność do -40°C, odporne na temperaturę do 90°C, o strukturze komórkowej, odporne na działanie wody i warunki atmosferyczne

	13
	kostka betonowa „POLBRUK”
	Przedmiar poz. 47 ul. Niepodległości, Sienkiewicza, Sikorskiego, Cicha
	Betonowa kostka brukowa z tolerancjami wymiarowymi na długości ± 2 mm, na szerokości ±2 mm, na grubości ± 3 mm. Odporność kostek na zamrażanie i odmrażanie  winna spełniać wymogi dla klasy 3 – dopuszcza się stratę masy ≤ 1kg/m², odporność na ścieranie  powinna odpowiadać klasie 4 (wymagana odporność ≤ 18 000 mm³/5000 mm². Wytrzymałość na rozłupywanie nie mniejsza niż 3,6 MPa


4

