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Załącznik nr 15 do SWZ 
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby)
_____________________________, dnia _____________ r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku”,
Wykaz cen

	l.p
	Opis
	jednostka
	ilość
	Wartość netto [PLN]

	I
	Odcinek A: od km 0+000,00 do km 0+514,74

	
	
	

	1
	Kompletna branża drogowa
	Kpl.
	 1
	

	1.1
	Ścieżka pieszo-rowerowa bitumiczna szerokości 3,5 m
	mb
	514,74
	

	1.2
	Miejsce wypoczynku o wymiarach 1,5x3,5 (kostka brukowa)
	szt.
	6
	

	1.3
	Ławka z oparciem i kosz na śmieci
	kpl. 
	6
	

	1.4
	Altana drewniana sześciokątna 
	kpl. 
	2
	

	1.5
	Krata ochronna żeliwna do drzew
	kpl. 
	3
	

	1.6
	Balustrada zabezpieczająca pieszych i rowerzystów
	mb
	128
	

	1.7
	urządzenie poboczy (wyrównanie, utwardzenie i obsianie trawą) przy ścieżce na szerokości 0,5 mb po każdej stronie na całej długości odcinka A
	m2
	538
	

	1.8
	Ściek z elementów prefabrykowanych – ściek korytkowy 60x50x15
	m
	8
	

	1.9
	Ściek podchodnikowy z dwóch elementów prefabrykowanych - ściek korytkowy 60x50x15
	m
	9
	

	1.10
	przebudowy istniejących przepustów rurowych o śr. 40 cm z zastosowaniem prefabrykowanych rur żelbetowych
	mb
	5
	

	1.11
	Urządzenia bezpieczeństwa ruch (oznakowania poziome i pionowe
	
	
	

	2
	Branża elektryczna
	
	
	

	2.1
	Lampy oświetleniowe 
	kpl.
	26
	

	2.2
	Latarnie parkowe
	kpl. 
	26
	

	II
	Odcinek B: od km 1+670,00 do km 1+978,00
	
	
	

	3
	Branż drogowa
	
	
	

	3.1
	Ścieżka pieszo-rowerowa bitumiczna szerokości 3,5 m
	mb
	308
	

	3.2
	Miejsce wypoczynku o wymiarach 1,5x3,5 (kostka brukowa)
	szt.
	4
	

	3.3
	Ławka z oparciem i kosz na śmieci
	kpl. 
	4
	

	3.4
	Krata ochronna żeliwna do drzew
	kpl. 
	6
	

	3.5
	Altana drewniana sześciokątna 
	kpl. 
	2
	

	3.5
	urządzenie poboczy (wyrównanie, utwardzenie i obsianie trawą) przy ścieżce na szerokości 0,5 mb po każdej stronie na całej długości odcinka B
	m2
	240
	

	III
	Odcinek C: od km 0+000,00 do km 0+876,80
	
	
	

	4
	Branża drogowa
	
	
	

	4.1
	Ścieżka pieszo-rowerowa bitumiczna szerokości na odcinku 0+000,00 do km 0+036,82 szerokość ścieżki 3,5 m 
	mb
	36,82
	

	4.2
	Ścieżka pieszo-rowerowa bitumiczna szerokości na odcinku , od 0+036,82 do km 0+385,06 szerokość ścieżki  2,5 m (ciąg wspólny pieszo-rowerowy)
	mb
	348,24
	

	4.3
	Ścieżka pieszo-rowerowa bitumiczna szerokości na odcinku od km 0+0385,06 do km 0+0876,8 szerokości ścieżki 2.0 m (jako ciąg tylko rowerowy)
	mb
	491,74
	

	4.4
	urządzenie poboczy (wyrównanie, utwardzenie i obsianie trawą) przy ścieżce na szerokości 1,0 mb po każdej stronie na całej długości odcinka C
	m2
	1754
	

	4.5
	Miejsce wypoczynku o wymiarach 1,5x3,5 (kostka brukowa)
	szt.
	16
	

	4.6
	Ławka z oparciem i kosz na śmieci
	kpl. 
	16
	

	4.7
	Krata ochronna żeliwna do drzew
	kpl. 
	20
	

	4.8
	Tablica informacyjna 
	kpl. 
	3
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